**化工品报价单**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 物资名称 | 规格型号 | 报价 | 备注 |
| 1 | 果壳活性炭 | 按GB/T138034-1999执行，灰分＜12%、H20≤20%，200目，碘吸附值500-600 |  |  |
| 2 | 颗粒工业盐 | 海盐，按GB/T5462-2015标准执行，纳米盐拒收。 |  |  |
| 3 | 精细工业盐 | 海盐，按GB/T5462-2015标准执行，纳米盐拒收。 |  |  |
| 4 | 次氯酸钠 | 按国标执行，≥10% |  |  |
| 5 | 硅酸钠 | 按GB/T4209-2008标准执行，5吨/次 |  |  |
| 6 | 硅酸钠 | 按GB/T4209-2008标准执行，10吨/次 |  |  |
| 7 | 硫化钠 | 按GB10500-2009标准执行，含量≥60%、1类 |  |  |
| 8 | 缓蚀阻垢剂 | 固体含量≥32%，密度20℃（g/㎝3）≥1.15，了解使用方工况使用环境，满足生产需求。 |  |  |
| 9 | 除垢剂 | 了解使用方工况使用环境，使用目的，满足生产需求（除水中杂质、防止板式换热器和阳极保护酸冷器结垢） |  |  |
| 10 | 聚合氯化铝 | 按国标GB/T22627-2022执行，主品位≥28% |  |  |
| 11 | 聚合硫酸铁 | 按国标GB/T14591-2016执行，主品位≥19% |  |  |
| 12 | 磷酸三钠 | 按HG/T2517-2009执行，Na3PO4.12H2O含量≥98% |  |  |
| 13 | 磷酸 | 按GB/T2091-2008执行，工业级、35Kg/桶。 |  |  |
| 14 | 2#浮选油 | 180Kg/桶，竞价方须了解清楚使用方使用目的，工况使用环境，满足生产需求。 |  |  |
| 15 | 氯化铵 | 按 GB2946-2018农业用标准执行。 |  |  |
| 16 | 氨水 | 浓度20%，竞价方同竞购方置换氨水桶。报价方式为：氨水价+每趟运输费用（每趟运输氨水1-2吨）。 |  |  |
| 合计 | |  |  |  |

计量单位：元/吨

1. 报价单填写说明：竞价方在报价栏填报价，不参与竞价的产品在报价栏填报“0”，合计栏填各项报价合计。填好的报价单由公司法定代表人或授权委托人签名并加盖公司公章。
2. 保证金的交付说明：

（1）若竞价方在竞购方账户中存有该项目的竞价保证金，不再另行支付保证金，竞价方只须出具委托函，委托竞购方将其存在竞购方保证金账户中的金额转为此次竞价保证金，否则竞价报价单无效。

（2）若竞价方在竞购方账户中没有该项目的竞价保证金，须支付该项目的竞价保证金。若如竞价单位在竞购方尚有货款的，可出具委托函，委托竞购方将其货款中的部分金额转为此次竞价保证金。若竞购方所欠竞价方货款资金不足以冲抵此项目的竞价保证金时，竞价方须另行足额缴纳保证金，否则竞价报价单无效。

**委 托 书**

陕西锌业有限公司：

兹有我公司参与贵公司于 年 月 日发布的 竞价项目，委托贵公司将（□尚欠我公司货款□前期在贵公司保证金账户中存有保证金）¥ 元大写 转为此竞价保证金。

特此委托

参与竞价方（盖章）：

法人（委托人）签字：

参与竞价时间： 年 月 日